HEATSEEKER      
P:1           :HEATSEEKR+4/TCOM
P:2           :A1              
P:3           :A2              
P:4           :A3              
P:5           :B1              
P:6           :B2              
P:7           :B3              
